SIMISA@@@@@@@@@@JINX0D0t______

Wagon ( CouvertNord2
 Type ( Freight )
 WagonShape ( CouvertNord2.s )
  Name ( "Couvert nord bois")
 Size ( 2.76575m 3.4689m 7.69m )
 Mass ( "11.5t" )
 WheelRadius ( 0.5m )
 InertiaTensor ( Box (2.76575m 3.4689m 7.69m) )
 Coupling (
  Type ( Chain )
  Spring (
   Stiffness ( 1e6N/m 5e6N/m )
   Damping ( 1e6N/m/s 1e6N/m/s )
   Break ( 1.1e7N 1.1e7N )
   r0 ( 20cm 30cm )
  )
  Velocity ( 0.1m/s )
 )
 Buffers (
  Spring (
   Stiffness ( 1e6N/m 5e6N/m )
   Damping ( 1e6N/m/s 1e6N/m/s )
   r0 ( 0m 1e9 )
  )
  Centre ( 0.5 )
  Radius ( 1 )
  Angle ( 0.5deg )
 )
 Adheasion ( 0.2 0.4 2 0 )
 DerailRailHeight ( 4cm )
 DerailRailForce ( 2.5*27t )
 DerailBufferForce ( 400kN )
 NumWheels ( 4 )
 Friction (
  248N/m/s  0  1mph  2.76N/m/s  1.8
  5.1N/rad/s  1  -1rad/s  0  1
 )

 BrakeEquipmentType ( "Handbrake, Triple_valve, Auxilary_reservoir, Emergency_brake_reservoir" )
 BrakeSystemType ( "Air_single_pipe" )
 MaxBrakeForce( 10kN )

 MaxHandbrakeForce( 12kN )
 NumberOfHandbrakeLeverSteps( 100 )

 TripleValveRatio( 2.5 )
 MaxReleaseRate( 15 )
 MaxApplicationRate( 25 )
 MaxAuxilaryChargingRate( 5 )
 EmergencyResCapacity( 7 )
 EmergencyResChargingRate( 5 )
 EmergencyBrakeResMaxPressure( 90 )
 BrakeCylinderPressureForMaxBrakeBrakeForce( 50 )

   Sound ( "genfreightwag1.sms" )


)
