CC65500 ex 060 DA

Locomotive diesel électrique de la SNCF
Construite par CAFL de 1955 à 1959
Moteur diesel SULZER 12cyl à 710 t/mn
6 moteurs de traction GTDM
Poids 116T, vitesse maxi autorisée 80 km/h
Utilisées à l'origine sur la Grande Ceinture pour les trains de
marchandises, elles ont servi sur les grands chantiers des TGV pour
le remorquage des trains de ballast.
----------
Remerciements
-à Nicolas alias Belphégor, qui a créé les sons spécifiques pour cette machine (Voir son fichier LisezMoi.txt dans le répertoire SOUND).
Vous pourrez trouver d'autre sons sur son site : http://belph80001.free.fr/
-à Olivier Anguille pour ses photos de CC65500 et ses remarques.
----------
Référence:
Les Locomotives diesel de ligne de la première génération
G. Charmantier et J. Banaudo - Ed. du Cabri - 1997
----------
Utilisation

Décompressez le contenu du fichier Zip en indiquant l'unité où est installée
Train Simulator. Un dossier nommé CC65500 sera construit.
La locomotive sera identifiée "SNCF CC65517" dans l'éditeur de rames et 
dans ConBuilder.
Une rame "CC65517 solo" est disponible pour essai.

Mettre l'option Sons de MSTS au maximum pour bénéficier des sons réalistes
de Belphégor.

Dans le dossier "ident" vous trouverez plusieurs plaques d'identification pour remplacer
la numérotation par défaut. Copier la plaque choisie dans le dossier de base CC65500 et le renommer "cc655id.ace"
---------- 

Modèle construit avec TSM d'Abacus
version 1.0
05/03/2003

Copyright: Pierre Gauriat
Diffusion interdite sans mon autorisation
email: pierreg@free.fr
web: http://ajtrainsim.free.fr/
