SIMISA@@@@@@@@@@JINX0D0t______

Wagon ( Ocem_C10
	Type ( Carriage )
	Name ("Ocem_C10")
	WagonShape ( Ocem_C10.s )
	FreightAnim ( soufflet.s 1 1 )
	Size ( 2.981m 4.196m 22.2m)
	Mass ( 45t )
	WheelRadius ( 0.5m )
	InertiaTensor ( Box ( 2.981m 4.196m 22.2m) )
	
	Coupling (
		Type ( Chain )
		Spring (
			Stiffness ( 5e6N/m 5e6N/m )
			Damping ( 1e6N/m/s 1e6N/m/s )
			Break ( 2e7N 2e7N )
			r0 ( 20cm 30cm )
		)
		CouplingHasRigidConnection ( 1 )
		Velocity ( 0.1m/s )	
	)
	
	Adheasion ( 0.2 0.4 2 0 )
	DerailRailHeight ( 4cm )
	DerailRailForce ( 2.5*27t )
	DerailBufferForce ( 400kN )
	NumWheels ( 4 )
	Friction (
		100N/m/s		1		-1mph		0		1
		5.1N/rad/s		1		-1rad/s		0		1
	)


Comment(	Inside (
           PassengerCabinFile ( Ocem_C10.s )
           PassengerCabinHeadPos ( 1.1 2.45 -0.7 )
           RotationLimit ( 50 270 0 )
           StartDirection ( 0 0 0 )
	   Sound ("..\\..\\ACELA\\SOUND\\Acelapas.sms" )
	) ***)


	


	BrakeEquipmentType( "Triple_valve, Auxilary_reservoir, Emergency_brake_reservoir" )
	BrakeSystemType( "Air_single_pipe" )

	MaxBrakeForce( 35kN )

	TripleValveRatio( 2.5 )
	MaxReleaseRate( 15 )
	MaxApplicationRate( 15 )
	MaxAuxilaryChargingRate( 15 )
	EmergencyResCapacity( 7 )
	EmergencyResChargingRate( 15 )
	BrakeCylinderPressureForMaxBrakeBrakeForce( 50 )


  	Sound ( "genpasswagsteam.sms" )
)
