SIMISA@@@@@@@@@@JINX0D0t______

Wagon ( CIWL_Lit3532Chain
	Type ( Carriage )
	Name ("CIWL Lit 3532 ")
	WagonShape ( CIWL_LITSinv.s )
	Freightanim ( FREIGHT_3532.s 1 1 )
	Size ( 3.0m 4.05m 23.50m )
	CentreOfGravity ( 0.0m 1.5m 0.0m )
	Mass ( 40t )
	InertiaTensor ( Box (3.0m 4.0m 23.50m) )
	Coupling (
		Type ( Chain )
		Spring (
			Stiffness ( 1e6N/m 2e6N/m )
			Damping ( 1e6N/m/s 1e6N/m/s)
			Break ( 1e7N 1e7N )
			r0 ( 10cm 40cm )
		)
		Velocity ( 0.1m/s )
	)
	Buffers (
		Spring (
			Stiffness ( 5e6N/m 5e6N/m )
			Damping ( 1e6N/m/s 1e6N/m/s )
			r0 ( 10cm 10cm )
		)
		Centre ( 0.5 )
		Radius ( 1 )
		Angle ( 0.5deg )
	)
	Inside (
            PassengerCabinFile ( CIWL_LITS_Cab.s )
            PassengerCabinHeadPos ( -0.2 2.24 0.85)
            RotationLimit ( 30 80 0 )
            StartDirection ( 0 0 0 )
 
	Sound ("WLITpas.sms" )
	)
	BrakeEquipmentType( "Handbrake, Triple_valve, Auxilary_reservoir, Emergency_brake_reservoir" )
	BrakeSystemType( "Air_single_pipe" )
	MaxBrakeForce( 25KN )

	MaxHandbrakeForce( 25kN )
	EmergencyBrakeResMaxPressure( 100 )
	TripleValveRatio( 2.5 )
	MaxReleaseRate( 15 )
	MaxApplicationRate( 25 )
	MaxAuxilaryChargingRate( 5 )
	EmergencyResCapacity( 7 )
	EmergencyResChargingRate( 5 )
	BrakeCylinderPressureForMaxBrakeBrakeForce( 50 )

	Adheasion ( 0.2 0.4 2 0 )
	DerailRailHeight ( 4cm )
	DerailRailForce ( 50kN )
	DerailBufferForce ( 1000kN )
	WheelRadius ( 0.46m )
	NumWheels (	4 )
	Friction (	771N/m/s     -0.10  1.5mph    3.42N/m/s 1.7
		      5.1N/rad/s	  1	 -1rad/s    0	    1
	)
	Sound ( "WLITwag.sms" )
)
